Приложение № 1 к извещению

ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии (далее – Заказчик), руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", устанавливает для всех участников закупки, без предоставления кому-либо приоритета, единые требования, связанные с определением соответствия Товара потребностям Заказчика, не менее тех параметров, установленных (указанных) в описании объекта закупки.

В иных случаях, в связи с отсутствием в действующем законодательстве Российской Федерации о техническом регулировании и законодательстве Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обеспечений и терминологий, настоящее описание закупки, в целях закупки Товара, соответствующих потребностям Заказчика, содержит иные (общепринятые) показатели, требования, условные обозначения и терминологии, которые применяются исполнителями услуг, являющихся предметом настоящей закупки.

Обоснование необходимости использования дополнительной информации:

*В соответствии с требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ, в связи с тем, что характеристики и показатели, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими (в связи с отсутствием запрета на указание дополнительных характеристик), не позволяющими точно определить качественные (функциональные, технические) характеристики закупаемого Товара, также в целях исключения противоречий, и для обеспечения соответствия закупаемого Товара потребностям Заказчика – в описании объекта закупки Заказчиком использовались дополнительные характеристики и показатели (потребительские, функциональные, технические, качественные, эксплуатационные) Товара, которые не предусмотрены в позиции КТРУ*.

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**(Техническое задание на поставку кресло-стульев с санитарным**

**оснащением в целях социального обеспечения граждан в 2025 году)**

**Наименование товара**

Кресло-стул с санитарным оснащением - техническое средство реабилитации, предназначенное для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами.

**Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.**

Кресла-стулья с санитарным оснащением соответствуют ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля» в части:

«5.1.2.13 Кресла-стулья (кроме кресел-стульев без колес) должны быть оборудованы стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресел-стульев с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-стула или полную его остановку.»

«5.1.2.20 Поворотные колеса кресел-стульев должны быть самоориентирующимися и проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий.»

«6.2 Наружные поверхности кресел-стульев не должны иметь сколов, заусенцев, остры кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека.»

«6.3 Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации.»

«6.6 Наружные поверхности должны быть устойчивыми к обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Конкретный метод дезинфекции должен быть указан в технической документации или НД на конкретный вид кресел-стульев.»

«6.7 Элементы кресел-стульев, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей.»

Поставляемый товар новый, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2 | Кол-во | Ед. измере-ния | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. измерения | Инструкция  по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-туалет  32.50.22.129/  32.50.50.190-00002883 | Невозможно определить |  | Характеристики товара в соответствии с КТРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальная ширина сидения | количественная | > | | | | | | 35 | | | ≤ | | | | | | | | 56 | | | | | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |
| Максимальный вес пациента | количественная | > | | | | | | 55 | | | ≤ | | | | | | | | 135 | | | | | кг | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |
| Наличие колес | качественная | да | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | фиксированные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подножки | качественная | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Регулировка высоты | качественная | да | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Стояночный тормоз | качественная | да | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Тип рамы | качественная | нескладная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Электропривод сиденья | качественная | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Дополнительные характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Конструкция и основные характеристики кресла-стула с санитарным оснащением | качественная | -рама кресло-стула с санитарным оснащением изготовлена из высокопрочных стальных труб;  -имеются подлокотники;  -имеется пластмассовое судно с крышкой, съемное;  -имеется пластмассовое санитарное сидение;  -колеса (4 колеса малого диаметра, задние колеса снабжены тормозами) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Расстояние между поручнями | количественная | ≥ | | | 45 | | | | | | | | | | выбор значения | | | | |  | | | | см | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Ножки регулируются по высоте с шагом | количественная | ≥ | | | 2 | | | | | | | | | | выбор значения | | | | |  | | | | см | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Ножки регулируются по высоте с фиксацией | качественная | в не менее 5-ти положениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Масса кресло-стула | количественная | выбор значения | | | |  | | | | | | | | ≤ | | | | | | | 10 | | | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Комплектность | качественная | кресло-стул, паспорт на изделие (либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 2 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-туалет  32.50.22.129/  32.50.50.190-00002883 | Невозможно определить |  | Характеристики товара в соответствии с КТРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальная ширина сидения | количественная | > | | | | | | 35 | | | ≤ | | | | | | | | 56 | | | | | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |
| Максимальный вес пациента | количественная | > | | | | | | 55 | | | ≤ | | | | | | | | 135 | | | | | кг | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |
| Наличие колес | качественная | да | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | откидные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подножки | качественная | съемные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Регулировка высоты | качественная | да | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Стояночный тормоз | качественная | да | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Тип рамы | качественная | складная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Электропривод сиденья | качественная | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Дополнительные характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Конструкция и основные характеристики кресла-стула с санитарным оснащением | качественная | -рама кресло-стула с санитарным оснащением изготовлена из высокопрочных стальных труб;  -рама складывается и раскладывается без применения инструмента;  -имеются подлокотники откидные;  -имеется пластмассовое судно с крышкой, съемное;  -имеется съемное пластмассовое санитарное сидение с мягкой подушкой;  -передние колеса с цельнолитыми шинами малого диаметра;  -задние колеса большого диаметра с цельнолитыми или пневматическими шинами, с приводом от обода колеса;  -имеются стояночные тормоза;  -имеются съемные подножки, регулируемые по длине голени | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Расстояние между поручнями | количественная | ≥ | | | | | 45 | | | | | | ≤ | | | | | 50 | | | | | | см | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Масса кресло-стула | количественная | выбор значения | | | | |  | | | | | | ≤ | | | | | 25 | | | | | | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Грузоподъемность | количественная | ≥ | | | | | 110 | | | | | | выбор значения | | | | |  | | | | | | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Комплектность | качественная | кресло-стул, инструмент для обслуживания, паспорт на изделие (либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 3 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-туалет  32.50.22.129/  32.50.50.190-00002882 | Невозможно определить |  | Характеристики товара в соответствии с КТРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальная ширина сидения | количественная | > | | | | | | 56 | | | ≤ | | | | | | | | 70 | | | | | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |
| Максимальный вес пациента | количественная | > | | | | | | 55 | | | ≤ | | | | | | | | 200 | | | | | кг | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |
| Наличие колес | качественная | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | фиксированные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подножки | качественная | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Регулировка высоты | качественная | да | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Стояночный тормоз | качественная | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Тип рамы | качественная | нескладная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Электропривод сиденья | качественная | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Дополнительные характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Конструкция и основные характеристики кресла-стула с санитарным оснащением | качественная | -рама кресло-стула с санитарным оснащением изготовлена из высокопрочных стальных труб;  -имеется пластмассовое судно с крышкой, съемное;  -имеется съемное пластмассовое санитарное сидение;  -имеются подлокотники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ножки регулируются по высоте с шагом | количественная | ≥ | 2 | | | | | | | выбор значения | | | | | | | | | | |  | | | см | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Ножки регулируются по высоте с фиксацией | качественная | в не менее 5-ти положениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Расстояние между поручнями | количественная | ≥ | | 56 | | | | | | | | выбор значения | | | | | | |  | | | | | см | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Масса кресло-стула | количественная | выбор значения | |  | | | | | | | | ≤ | | | | | | | 14 | | | | | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Грузоподъемность | количественная | ≥ | | 180 | | | | | | | | выбор значения | | | | | | |  | | | | | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Комплектность | качественная | кресло-стул, инструмент для обслуживания, паспорт на изделие (либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 4 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-туалет  32.50.22.129/  32.50.50.190-00002883 | Невозможно определить |  | Характеристики товара в соответствии с КТРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальная ширина сидения | количественная | > | | | | | | 35 | | | ≤ | | | | | | | | 56 | | | | | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |
| Максимальный вес пациента | количественная | > | | | | | | 55 | | | ≤ | | | | | | | | 135 | | | | | кг | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |
| Наличие колес | качественная | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | фиксированные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подножки | качественная | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Регулировка высоты | качественная | да | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Стояночный тормоз | качественная | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Тип рамы | качественная | нескладная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Электропривод сиденья | качественная | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Дополнительные характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Конструкция и основные характеристики кресла-стула с санитарным оснащением | качественная | -рама кресло-стула с санитарным оснащением изготовлена из высокопрочных стальных труб;  -имеется пластмассовое судно с крышкой, съемное;  -имеется съемное пластмассовое санитарное сидение;  -имеются противоскользящие насадки на ножки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Расстояние между поручнями | количественная | ≥ | | | | | | | 45 | | | | | | | | выбор значения | | | | | |  | см | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Ножки регулируются по высоте с шагом | количественная | ≥ | | | | | | | 2 | | | | | | | | выбор значения | | | | | |  | см | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Ножки регулируются по высоте с фиксацией | качественная | в не менее 5-ти положениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Масса кресло-стула | количественная | выбор значения | | | | | | |  | | | | | | | ≤ | | | | | | 8 | | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Комплектность | качественная | кресло-стул, инструмент для обслуживания, паспорт на изделие (либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 5 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-туалет  32.50.22.129/  32.50.50.190-00002883 | Невозможно определить |  | Характеристики товара в соответствии с КТРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальная ширина сидения | количественная | > | | | | | | 35 | | | ≤ | | | | | | | | 56 | | | | | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |
| Максимальный вес пациента | количественная | > | | | | | | 55 | | | ≤ | | | | | | | | 135 | | | | | кг | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |
| Наличие колес | качественная | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | фиксированные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подножки | качественная | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Регулировка высоты | качественная | да | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Стояночный тормоз | качественная | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Тип рамы | качественная | нескладная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Электропривод сиденья | качественная | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Дополнительные характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Конструкция и основные характеристики кресла-стула с санитарным оснащением | качественная | -рама кресло-стула с санитарным оснащением изготовлена из высокопрочных стальных труб;  -имеется пластмассовое судно с крышкой, съемное;  -имеется съемное пластмассовое санитарное сидение;  -имеются противоскользящие насадки на ножки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Расстояние между поручнями | количественная | ≥ | | | | | | | 45 | | | | | | | | выбор значения | | | | | |  | см | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Ножки регулируются по высоте с шагом | количественная | ≥ | | | | | | | 2 | | | | | | | | выбор значения | | | | | |  | см | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Ножки регулируются по высоте с фиксацией | качественная | в не менее 5-ти положениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Масса кресло-стула | количественная | выбор значения | | | | | | |  | | | | | | | ≤ | | | | | | 8 | | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Комплектность | качественная | кресло-стул, инструмент для обслуживания, паспорт на изделие (либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |

**Требования к упаковке и отгрузке Товара**

Согласно ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»:

«Раздел 4.11 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:

4.11.5. Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

4.11.6.1. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.»

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения не превышает 20 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования. Обязательно указание (наличие) адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. Обеспечение возможности ремонта при обеспечении инвалидов ТСР осуществляется в соответствии с федеральным законом от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Требования к сроку предоставления документов, подтверждающих качество товара, и образцов товара, всего объема товара**

Поставщик обязан представить Заказчику в течение 10-и (дести) рабочих дней, начиная со дня действия Государственного контракта, Товар и копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Датой поставки Товара на территорию Чувашской Республики (г. Чебоксары) считается дата уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию Чувашской Республики (г. Чебоксары), при условии последующего подписания Акта выборочной проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта, Заказчиком без претензий к количеству и (или) качеству (техническим и функциональным характеристикам) поставленного Товара.

Поставка товара получателям осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Заказчика Реестра получателя Товара.

Место поставки: Поставщик обязан предоставить Получателям право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя;

- в пункте выдачи.

Срок обеспечения получателей: по 29 августа 2025 года включительно.

Срок действия Государственного контракта: по 30 сентября 2025 года включительно.

**Срок пользования изделиями**

Срок пользования Изделием не меньше срока пользования, установленного приказом Минтруда России от 05.03.2021 №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».