Приложение № 1

к извещению

**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

**Выполнение работ по обеспечению специальной одеждой**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Наименование в соответствии с графой 3 Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, утвержденной Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» и индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. |
| 1. | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | Да | | Специальная одежда должна быть предназначена для обеспечения самообслуживания инвалидов в любых условиях.  Изготовление должно производиться по индивидуальному техпроцессу модельно-макетным методом. | Да | | Летний комплект одежды должен состоять из | пиджака или жакета или куртки летней (по выбору Получателя);  брюк или юбки (по выбору Получателя);  сорочки или блузы (по выбору Получателя) | | Количество гигиенических элементов, штук | ≥4 | | Летний комплект одежды должен быть выполнен из натуральных и смесовых тканей и обеспечивает воздухопроницаемость  Состав комплекта должен отвечать медико-социальным показаниям инвалида.  Все детали комплекта должны быть конструктивно взаимоподчинены друг другу.  Комплект должен быть изготовлен с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида  Комплект должен иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки  В конструкцию одежды должны быть включены специальные элементы и функциональные узлы для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц. | Да | | Гигиенические элементы должны включать | трусы - 2 шт.  прокладки - 2 шт. | | Гигиенические элементы должны быть изготовлены из 100% хлопка | Да | | шт. | 30 968,23 |
| 2. | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | Да | | Специальная одежда должна быть предназначена для обеспечения самообслуживания инвалидов в любых условиях.  Изготовление должно производиться по индивидуальному техпроцессу модельно-макетным методом. | Да | | Зимний комплект одежды должен состоять из | утепленной куртки с пристегивающимся капюшоном;  съемного утепленного жилета или полупальто (по выбору Получателя);  утепленных брюк или полукомбинезона или юбки (по выбору Получателя) | | Зимний комплект должен быть выполнен из полиэфирных тканей на подкладке и обеспечивает теплом и ветрозащитой, а также иметь водонепроницаемость и хорошую вентиляцию  Подкладка должна состоять из: 100% вискозы.  Утеплитель должен состоять из: 100% полиэфира.  Состав комплекта должен отвечать медико-социальным показаниям инвалида.  Все детали комплекта должны быть конструктивно взаимоподчинены друг другу.  Комплект должен быть изготовлен с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида  Комплект должен иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки  В конструкцию одежды должны быть включены специальные элементы и функциональные узлы для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц. | Да | | шт. | 32 996,39 |
| 3. | Ортопедические брюки | Ортопедические брюки | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Ортопедические брюки | Да | | Ортопедические брюки должны быть изготовлены из смешанных тканей и иметь воздухопроницаемость.  Ортопедические брюки должны быть изготовлены с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида  Ортопедические брюки должны иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы  Брюки должны быть предназначены для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц.  Брюки ортопедические должны изготавливаться по индивидуальным замерам, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки.  Брюки должны быть снабжены подкладкой.  Верх брюк должен быть изготовлен из натуральных или смесовых материалов по выбору получателя.  Подкладка брюк должна состоять из 100 % вискозы  Брюки должны быть разъемные по боковым швам | Да | | Варианты изготовления пояса | на эластичной ленте или резинке или как на классических брюках: резинка только на задней половине брюк, а спереди пояс должен быть гладкий. (по выбору Получателя) | | Брюки должны иметь функциональные карманы | Да | | шт. | 10 031,95 |
| 4. | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Да | | Рукавицы должны быть изготовлены из натуральной кожи на меху. | Да | | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) - 1 штука – комплект рукавиц (левая и правая) | Да | | Варианты изготовления манжет | на резинке или на кнопке (по выбору Получателя) | | Окраска рукавиц должна быть равномерная, стойкая к сухому и мокрому трению, а также стойкая к действию света и пота  Размер рукавиц должен определяться индивидуально для каждого инвалида  Рукавицы должны быть предназначены для защиты от внешних неблагоприятных воздействий  Рукавицы должны защищать от внешних неблагоприятных воздействий, а также значительных истирающих нагрузок и низких температур  Рукавицы должны обеспечивать защиту кисти от механических повреждений  Рукавицы не должны содержать веществ раздражающих кожу рук | Да | | штука | 2 040,10 |
| 5. | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Да | | Чехлы на культю бедра шерстяные должны быть предназначены для получателей с ампутацией нижних конечностей.  Чехлы должны служить для повышения комфорта при использовании малогабаритной кресло-коляской  Чехлы должны быть изготовлены из шерстяной пряжи (90%) с добавлением для прочности полиэфирного волокна (10%).  Чехлы должны иметь форму чулка, носка без пятки, без шва  Шерстяные чехлы на культю бедра должны быть изготовлены в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями  Шерстяные чехлы на культю бедра должны удовлетворять санитарно-гигиенические требования,  Шерстяные чехлы должны быть эстетичные и удобные при эксплуатации.  Размер шерстяных чехлов на культю бедра должен быть определен с учетом анатомических особенностей получателя | Да | | шт. | 1090,60 |
| 6. | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) | Да | | Варианты изготовления кожаных перчаток | натуральная кожа или натуральная кожа на утепленной подкладке или трикотажного материала (по выбору Получателя) | | Виды перчаток | на резинке или на кнопке (по выбору Получателя) | | Окраска перчаток должна быть равномерная, стойкая к сухому и мокрому трению, а также стойкая к действию света и пота  Размер и цвет перчаток должен определяться индивидуально для каждого инвалида.  Перчатки должны быть предназначены для защиты протезов верхних конечностей и сохраненной конечности от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта.  Перчатки не должны содержать вещества, раздражающие кожу рук. | Да | | штука | 3 320,89 |
| 7. | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхний конечностей) | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхний конечностей) | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхний конечностей) | Да | | Материал изготовления | Натуральная кожа | | Варианты изготовления манжет | на резинке или на кнопке (по выбору Получателя) | | Окраска перчаток должна быть равномерная, стойкая к сухому и мокрому трению, а также стойкая к действию света и пота.  Размер и цвет перчаток должен определяться индивидуально для каждого инвалида  Перчатки должны быть предназначены для защиты протезов верхних конечностей от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта | Да | | шт. | 3 707,58 |
| 8. | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности | Да | | Перчатки должны быть изготовлены из натуральной кожи | Да | | Варианты изготовления манжет | на резинке или на кнопке (по выбору Получателя) | | Окраска перчаток должна быть равномерная, стойкая к сухому и мокрому трению, а также стойкая к действию света и пота.  Размер и цвет перчаток должен определяться индивидуально для каждого инвалида  Перчатки должны быть изготавливаются весенне-осеннего и зимнего ассортимента  Весенне-осенний ассортимент изделий и на протез должен быть изготовлен без подкладки  Зимний ассортимент должен быть изготовлен на подкладке из трикотажного полотна с начесом или на утепленной тканевой подкладке.  Перчатки должны быть предназначены для защиты от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта  Перчатки не должны содержать вещества, раздражающие кожу рук | Да | | шт. | 3 676,26 |
| 9. | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности | Да | | Перчатка должна быть изготовлена из натуральной кожи на утепленной подкладке | Да | | Варианты изготовления манжет | на резинке или на кнопке (по выбору Получателя) | | Окраска перчаток должна быть равномерная, стойкая к сухому и мокрому трению, а также стойкая к действию света и пота.  Размер и цвет перчаток должен определяться индивидуально для каждого инвалида  Перчатка должна быть предназначена для защиты сохраненной верхней конечности от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта.  Перчатка не должна содержать вещества, раздражающие кожу рук | Да | | шт. | 1 970,30 |
| **ИТОГО сумма НЦЕ:** | | | | | **89 802,30** |
| **МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА:** | | | | | **10 000 000,00** |

**Требования к качеству и безопасности**

Специальная одежда должна соответствовать требованиям п. 6.1.3, 6.1.4 ГОСТ Р 54408-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия», требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2023 Национального стандарта Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». Специальная одежда должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя. Специальная одежда должна быть эстетична и обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры инвалида для окружающих. Одежда должна быть выполнена из воздухопроницаемой, гигроскопической ткани (хлопок и др.). Ткани должны быть устойчивы к действию растворителей при химчистке и травмобезопасны при носке. Специальная одежда не должна терять защитные и эстетические свойства при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного срока. Прокладочные ткани должны иметь гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкость тканей прокладки должна соответствовать сроку носки одежды в целом. Специальная одежда не должна иметь отдельных деталей, способных создавать опасность ее зацепления.

При использовании Изделий по назначению не должно быть создано угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка Изделий к месту выдачи инвалидам должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка специальной одежды должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. При этом каждое Изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, обеспечивающую защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Поставляемое Изделие должно быть новым изделием (изделием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

**Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг**

Краснодарский край, по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ по контракту осуществляется Исполнителем на основании сведений о Получателях, которым Заказчиком выданы направления на обеспечение специальной одеждой. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) по месту жительства Получателей. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.

**Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг:** срок выполнения работ не должен превышать 60 календарных дней с момента обращения Получателей с направлениями, выданными Заказчиком. Срок завершения работ должен быть не позднее 31.10.2024 г.

**Порядок определения количества товара, объема работ, услуг в соответствии с заявками Заказчика (в соответствии с ч.1 ст.34 ФЗ № 44):** Заказчик предоставляет Исполнителю Заявки, которые формируются Заказчиком по мере поступления заявлений от инвалидов об обеспечении Изделиями и передаются Исполнителю не реже 1 (одного) раза в месяц, но не позднее 30.08.2024 г.

**Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров и др.:**

Срок службы специальной одежды должен быть не менее срока пользования, согласно приказу Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантийный срок эксплуатации одежды должен быть не менее 40 дней со дня выдачи его Получателю или с начала сезона. В течении указанного срока изготовитель должен производить ремонт или безвозмездную замену одежды, преждевременно вышедшей из строя не по вине пользователя. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 15 рабочих дней. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта поставщик должен предоставить Заказчику адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Изделия или устранения неисправностей. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей Изделием осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)