Приложение № 3 к Извещению

Описание объекта закупки

Поставка легковых автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания

ОКПД2: 29.10.59.390

КТРУ: не применяется

Модификация необходимых к поставке автомобилей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модификация поставляемых автомобилей: | Место поставки | Количество |
| Ручное управление (тип коробки передач с механическим управлением), модификация: без левой ноги.  | г. Сыктывкар | 2 |
| Ручное управление (тип коробки передач с механическим управлением), модификация: без обеих ног. | г. Сыктывкар | 1 |
|  Ручное управление (тип коробки передач с механическим управлением), модификация: без обеих ног;  | г. Ухта | 2 |
| Ручное управление (тип коробки передач с механическим управлением), модификация: без обеих ног; | г. Печора | 1 |
| Ручное управление (тип коробки передач с механическим управлением), модификация: без обеих ног; | г. Воркута | 1 |
| ИТОГО: | 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики  | Значение |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | **седан либо лифтбек, либо хэтчбек, либо универсал\* / не менее 4\*** |
| 3 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 4 | Схема компоновки автомобиля  | переднеприводная |
| 5 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 6 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 7 | Трансмиссия (тип) | Механическая |
| 8 | Тип коробки передач  | с механическим управлением  |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | **не менее 1500\*** |
| 10 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  |
| 11 | Топливо | Бензин, предусмотренный в заключении типа ТС |

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011), с учетом «Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», утвержденных постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855.

 Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору ОК - 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015г. № 1042.

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, свободным от прав третьих лиц.

Автомобили должны быть 2024 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей, должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Заключение об оценке транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и «Сертификат соответствия» на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- выписку из электронного паспорта транспортного средства

- сервисную книжку

- гарантийный талон на автомобиль;

- руководство по эксплуатации транспортного средства;

- копия заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и (или) копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги; правой ноги);

- руководство по эксплуатации средствами управления для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (специальным оборудованием);

- документ, в котором определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- акт сдачи-приемки Товара в 3 экз.;

- договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком в 3 экз.;

- копию сертификата соответствия на устройство управления автомобилями категории М1 для водителей-инвалидов с патологией нижних конечностей (представляется в случае, если устройства ручного управления не сертифицированы в составе автомобиля).

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в заключении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

В комплекте с автомобилем должны быть домкрат, баллонный ключ и запасное колесо.

Товар должен отвечать требованиям безопасности (безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды), установленным действующим законодательством (Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»).

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

        При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара.

Гарантия на Товар должна составлять 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

 Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.