**Приложение №1**

**К Извещению об осуществлении закупки**

**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению протезами,**

**протезно-ортопедическими изделиями в 2024 году.**

1. **Способ определения поставщика:** открытый конкурс в электронной форме.

**Предмет государственного контракта:** выполнение работ по обеспечению протезами, протезно-ортопедическими изделиямив 2024 году: **Протез бедра для купания; Протез голени для купания;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во, шт.** | **Сумма, руб.** |
| Протез бедра для купания | Тип протеза: модульный;Косметическая облицовка: отсутствует;Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида;Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы;Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.;Крепление протеза: с полимерным чехлом с использованием водостойкого замка/мембраны или системы крепления по типу «KISS»;Количество полимерных чехлов: 2 шт.;Регулировочно-соединительные устройства: водостойкие, на нагрузку до 125 кг.;Коленный модуль: водостойкий моноцентрический гидравлический коленный шарнир с фиксатором (замком) с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, уровень активности К2-К3;Стопа: водостойкая с повышенной безопасностью в фазе опоры;Назначение протеза: специальный. | 443 606,63 | 10 | 4 436 066,30 |
| Протез голени для купания | Тип протеза: модульный;Косметическая облицовка: отсутствует;Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида;Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол с мягкой вкладной гильзой из вспененных материалов;Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.;Крепление протеза: с водостойким резиновым наколенником;Регулировочно-соединительные устройства: водостойкие, на нагрузку до 125 кг.;Стопа: водостойкая с повышенной безопасностью в фазе опоры;Назначение протеза: специальный. | 213 315,51 | 15 | 3 200 272,65 |
| Протез голени для купания | Тип протеза: модульный;Протез голени для купания с полимерным лайнером (с полимерным чехлом) состоит из:Косметическая облицовка: отсутствуетПриемная гильза: индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по слепку с культи получателя. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол ( по медицинским показаниям).Количество приемных гильз: примерочная 1 шт; постоянная - 1шт;Крепление протеза: вакуумное с силиконовым чехлом - 2 шт; Регулировочно-соединительные утройства: водостойкие на нагрузку до 125 кг;Стопа: водостойкая с повышенной безопасностью в фазе опоры, подошва с протектором, снижающий эффект поскальзывания при контакте с мокрой поверхностью.Назначение протеза: специальный. | 368 147,89 | 10 | 3 681 478,90 |
| Должно соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2021 (разд. 4,5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ Р 52770-2016. Срок гарантии — 12 месяцев. |  |  |  |
| **ИТОГО** | **35** | **11 317 817,85** |

1. **Источник финансирования заказа:** федеральный бюджет.
2. **Начальная (максимальная) цена контракта: 11 317 817** рублей **85** копеек.
3. **Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.
4. **Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, а также передача *протезов нижних конечностей* (далее – Изделие) Получателю до места пребывания в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.
5. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям готового Изделия осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Исполнителем от Заказчика Реестра получателей Изделий, но не позднее «16» сентября 2024 года.
6. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Исполнителем в единой информационной системе.
7. **Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта:** 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
8. **Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае осуществления закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона 44-ФЗ, итоговый размер обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6.2 ст. 96 Закона 44-ФЗ).
9. **Размер обеспечения заявки:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

Начальник ОСП Н.С. Протопопова