**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Наименование объекта закупки: Поставка опор для обеспечения детей-инвалидов в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара, работ, услуг | Наименование технического средства реабилитации, описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, срок службы и предоставления гарантии качества | Показатели, в отношении которых Заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения закупаемого товара | Количество  закупаемого товара (шт.) |
| 1 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния – предназначена для пассивных реабилитационных мероприятий, направленных на адаптацию ребенка - инвалида к вертикальному положению, формирование чувства равновесия, адаптацию кровеносной системы и внутренних органов к новым нагрузкам в условиях вертикального положения тела.  Опора для стояния должна иметь:  - регулировку угла наклона, поэтапно переводя ребенка – инвалида из положения «лёжа на спине» в положение «стоя».  - металлическую раму со стойким покрытием и с поворотными колесами с тормозами;  - регулируемый, съемный, мягкий подголовник;  - держатель спинки;  - подлокотники;  - боковые опоры для груди, таза;  - коленоупоры;  - абдуктор и /или разделитель для ног, регулируемый по высоте, съемный;  - подножку, регулируемую по высоте, с креплениями для стоп;  - регулируемые ремни (грудной, бедренный) с мягкими накладками;  - съемный регулируемый столик.  Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. | Не установлены | 23 |
| 2 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния – предназначена для пассивных реабилитационных мероприятий, направленных на адаптацию ребенка - инвалида к вертикальному положению, формирование чувства равновесия, адаптацию кровеносной системы и внутренних органов к новым нагрузкам в условиях вертикального положения тела.  Опора для стояния должна иметь:  - регулировку угла наклона вперед, поэтапно переводя ребенка – инвалида из положения «лёжа на животе» в положение «стоя». Механизм изменения угла наклона рамы имеет запорный механизм, позволяющий закреплять раму под необходимым углом наклона;  - металлическую раму со стойким покрытием и с поворотными колесами с тормозами;  - грудной упор;  - коленоупоры;  - боковые упоры для таза;  - подножку, регулируемую по высоте, с креплениями для стоп;  - регулируемые ремни (грудной, бедренный) с мягкими накладками;  - съемный регулируемый столик.  Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. | Не установлены | 10 |
| 3 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями, с патологиями различной степени тяжести, в том числе ДЦП.  Опора должна иметь:  - мягкую спинку сидения, регулируемую по углу наклона;  - мягкий подголовник;  - ремень для таза, регулируемый по ширине и высоте;  - абдуктор и /или разделитель для ног, регулируемый по высоте, съемный;  - регулируемую по высоте и углу наклона подножку с креплениями для стоп;  - съемный столик, регулируемый по высоте.  Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза. Мягкие элементы должны быть из поролона, обтянуты искусственной кожей.  Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. Опора для сидения предназначена для детей-инвалидов ростом до 180 см. | Не установлены | 60 |
| 4 | Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора должна помогать отработать правильный стереотип движения, используется для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогает обучить ребёнка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Для комфортного положения и снижения тонуса должен использоваться мягкий упор под грудь. Высота и угол наклона платформы должен регулироваться в зависимости от роста ребёнка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Крепление должно быть сшито из кожгалантерейной ткани. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара которых должна иметь тормоза. Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. | Не установлены | 13 |
| 4 | Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для положения лежа на боку обеспечивает реабилитацию и выполнение следующих задач: 1) сведение рук к центральной оси для возможности ребенка изучать себя и свои ощущения тела;  2) концентрация внимания на объектах, которые находятся на расстояние кистей рук, стимуляции дотягивания;  3) одновременная ортопедическая укладка с фиксацией коленного и тазобедренного суставов исключает вероятность вывихов и подвывихов бедра, создает комфорт и релаксацию мышц ребенка;  4) является средством подготовки ребенка к обучению переворачиваться самостоятельно в разные стороны;  5) устранение чувства страха высоты, т.к. ребенок находится почти на полу и принимает пассивное участие в играх.  Угол наклона спинки должен регулироваться, при этом сила тяжести помогает скорректировать положение ребенка. Опора должна быть мобильна (снабжена колесиками). В комплект должно входить три мягких модуля и крепежные ремни. Мягкие элементы должны быть обтянуты искусственной кожей. Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. | Не установлены | 3 |
| **Итого:** | | | | **109** |

Опоры – средства для самостоятельного стояния представлены в ГОСТ Р ИСО 9999-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии с:

ГОСТ Р 50444-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования;

ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности, с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей. Обеспечение возможности ремонта в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Гарантийный срок эксплуатации товара - 12 месяцев с даты выдачи товара получателю и подписания поставщиком и получателем акта приема – передачи товара или получения товара получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Срок пользования товаром 2 года в соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку. Упаковка товара должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поручней.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки товара:

Поставщик обязан предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах границ Удмуртской Республики право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки товара до Получателя:

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, до 10 сентября 2023 года, включительно.

Поставщик должен гарантировать, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.