**Приложение №1**

**к приказу ОСФР по Республике Саха (Якутия) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.**

**Техническое задание**

1. **Способ определения поставщика:** открытый конкурс в электронной форме.
2. **Предмет государственного контракта:** Выполнение работ гражданам в пользу их социального обеспечения в 2024 году: **Протез бедра для купания, протез голени для купания.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во, шт.** | **Сумма, руб.** |
| Протез бедра для купания 8-07-05 | Тип протеза: модульный;  Косметическая облицовка: отсутствует;  Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида;  Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы;  Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.;  Крепление протеза: с полимерным чехлом с использованием водостойкого замка/мембраны или системы крепления по типу «KISS»;  Количество полимерных чехлов: 2 шт.;  Регулировочно-соединительные устройства: водостойкие, на нагрузку до 125 кг.;  Коленный модуль: водостойкий моноцентрический гидравлический коленный шарнир с фиксатором (замком) с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, уровень активности К2-К3;  Стопа: водостойкая с повышенной безопасностью в фазе опоры;  Назначение протеза: специальный. | 460 083,53 | 5 | 2 300 417,65 |
| Протез голени для купания 8-07-04 | Тип протеза: модульный;  Косметическая облицовка: отсутствует;  Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида;  Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол с мягкой вкладной гильзой из вспененных материалов;  Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.;  Крепление протеза: с водостойким резиновым наколенником;  Регулировочно-соединительные устройства: водостойкие, на нагрузку до 125 кг.;  Стопа: водостойкая с повышенной безопасностью в фазе опоры;  Назначение протеза: специальный. | 250 275,00 | 8 | 2 002 200,00 |
| Протез голени для купания 8-07-04 | Тип протеза: модульный;  Протез голени для купания с полимерным лайнером (с полимерным чехлом) состоит из:  Косметическая облицовка: отсутствует  Приемная гильза: индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по слепку с культи получателя.  Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол ( по медицинским показаниям).  Количество приемных гильз: примерочная 1 шт; постоянная - 1шт;  Крепление протеза: вакуумное с силиконовым чехлом - 2 шт;  Регулировочно-соединительные утройства: водостойкие на нагрузку до 125 кг;  Стопа: водостойкая с повышенной безопасностью в фазе опоры, подошва с протектором, снижающий эффект поскальзывания при контакте с мокрой поверхностью.  Назначение протеза: специальный. | 360 361,02 | 2 | 720 722,04 |
| Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2021 (разд. 4,5), ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2021, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ Р 52770-2023.  Срок гарантии — 12 месяцев. | | | | |
| **ИТОГО** | | | **15** | **5 023 339,69** |

1. **Источник финансирования заказа:** федеральный бюджет.
2. **Начальная (максимальная) цена контракта:** 5 023 339рублей 69копеек.
3. **Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.
4. **Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, а также передача *протеза кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти*  (далее – Изделие) Получателю до места пребывания в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.
5. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям готового Изделия осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Исполнителем от Заказчика Реестра получателей Изделий, но не позднее «02» декабря 2024 года.
6. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Исполнителем в единой информационной системе.
7. **Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта:** 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
8. **Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае осуществления закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона 44-ФЗ, итоговый размер обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6.2 ст. 96 Закона 44-ФЗ).
9. **Размер обеспечения заявки:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

Начальник ОСП Н.С. Протопопова