**Техническое задание**

на поставку **средств автотранспортных (автомобилей с адаптированными органами управления)в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025году**

1. **Заказчик:**
2. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл.
3. **2. Предмет закупки:**
4. Поставка средств автотранспортных (автомобилей с адаптированными органами управления) в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году (далее – автомобили, Товар).
5. **3. Требования к условиям поставки:**
6. 3.1 Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».
   1. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».
   2. Автомобили должны соответствовать Коду 29.10.59.390 по Общероссийскому классификатору ОКПД 2 (ОК 034-2014), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года №1042 (с изменениями и дополнениями).
   3. Автомобиль должен быть легковым.
   4. Автомобиль должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не прошедшим ремонт, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов.
   5. Год выпуска автомобиля должен быть не ранее 2024 года изготовления.
   6. Автомобиль, предназначенный для лица с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (обеих ног) по требованию Заказчика должен быть оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления).
   7. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.
   8. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.
   9. Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.
7. **4. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

4.1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011и/или Заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

4.2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (обеих ног) или сертификат соответствия автомобилей категории М1 с устройством ручного управления в составе автомобиля.

**5.  Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль;

-выписка из электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС);

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- копия одобрения типа транспортного средства или копия заключения об оценке типа транспортного средства;

-копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (обеих ног) или копия сертификат соответствия автомобилей категории М1 с устройством ручного управления в составе автомобиля;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- комплект документов для регистрации в органах ГИБДД.

**6. Требования к количеству Товара:**

Количество поставляемых автомобилей - 1 шт., в т. ч.: для управления водителем без обеих ног:

| **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Количество,**  **шт.** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль с адаптированными органами управления для управления водителем без обеих ног (трансмиссия (тип)-механическая) | 1 |
| **Итого** | | **1** |

**8.Требования к техническим характеристикам Товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Количе-ство | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| 1 | Автомобиль с адаптированными органами управления для управления водителем без обеих ног (трансмиссия (тип)-механическая) | 1 | Категория автомобиля | М1 |
| Тип кузова/количество дверей | Хэтчбэк или седан / не менее 4 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011и/или Постановлением правительства РФ № 855 от 12.05.2022 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
|
| Трансмиссия (тип) | механическая |

**9. Условия передачи и приемки автомобилей:**

Передача автомобиля должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 12 настоящего Технического задания.

1. **10. Порядок формирования цены:**
2. Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобиля, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобиля на учет в органах ГИБДД, налоги, уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. **11. Обязательные условия:**
4. 11.1. Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику.
5. 11.2. При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

- Акт сдачи-приемки Товара Получателем;

- Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).

1. 11.3. Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика (представителя Поставщика) и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 14 дней до даты поставки Заказчику.
2. 11.4. Поставка осуществляется на основании направления страховщика.

**12. Требования к месту, условиям и срокам поставки Товара**

Место поставки товара: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, место выдачи Товара осуществляется по согласованию с Заказчиком. Срок обеспечения Получателей – до 28февраля 2025 г. включительно.

**13.Требования к сроку и объему предоставления гарантий на Товар:**

13.1.Гарантия на Товар 36 (Тридцать шесть) месяцев или 100 000 (Сто тысяч) км пробега(в зависимости от того, что наступит раньше), с даты передачи его Получателю.

13.2. В соответствии с Сервисной книжкой и (или) Гарантийным талоном на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

1. 13.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, 6 (Шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.
2. 13.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Гарантийном талоне, выдаваемом Заказчику при фактической передачи Товара.
3. 13.5. Дата передачи Товара Заказчику указывается в Гарантийном талоне. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Гарантийном талоне штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.
4. 13.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке и Гарантийном талоне.

13.7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**14. Требования к качеству Товара:**

14.1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

14.2. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

14.3. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.