Приложение №1 кизвещению о проведении

электронного запроса котировок

**(Описание объекта закупки) Техническое задание**

1. **Способ определения поставщика:** запрос котировок в электронной форме
2. **Предмет государственного контракта:** Выполнение работ по изготовлению гражданам в целях их социального обеспечения в 2025 году: **Туторы нижних конечностей.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** | **Кол-во, шт.** | **Цена за ед., руб.** | | **Сумма, руб.** |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу должен обеспечить фиксацию голеностопного и коленного суставов. Изготавливается индивидуально по слепкам из полиэтилена высокого или низкого давления.  Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок тутора. Допускается декорирование термобумагой.  Крепление на шнуровке или на застёжках типа «Контакт (Велкро)» | 20 | 15 546,43 | | 310 928,60 |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав должен обеспечить фиксацию голеностопного сустава. Изготавливается индивидуально по слепкам из полиэтилена высокого или низкого давления.  Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок тутора. Допускается декорирование термобумагой.  Крепление на шнуровке или на застёжках типа «Контакт (Велкро)» | 50 | 5 688,48 | | 284 424,00 |
| Тутор на коленный  сустав | Тутор на коленный сустав должен обеспечить фиксацию голеностопного сустава. Изготавливается индивидуально по слепкам из полиэтилена высокого или низкого давления.  Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок тутора. Допускается декорирование термобумагой.  Крепление на шнуровке или на застёжках типа «Контакт (Велкро)» | 36 | 5 260,02 | | 189 360,72 |
| Тутор на коленный и тазобедренный сустав | Тутор на коленный и тазобедренный суставы предназначен для жёсткой фиксации коленного и тазобедренного суставов и частичной разгрузки в приданом положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам Получателя. Жёсткая гильза – наличие. Элементы крепления – наличие. | 4 | 29 095,83 | | 116 383,32 |
| Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав должен обеспечить фиксацию тазобедренного сустава. Изготавливается индивидуально по слепкам из полиэтилена высокого или низкого давления.  Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок тутора. Допускается декорирование термобумагой.  Крепление на шнуровке или на застёжках типа «Контакт (Велкро)». | 20 | 29 534,36 | | 590 687,20 |
| Тутор косметический на голень | Тутор косметический на голень. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с конечности инвалида, материал постоянной приемной гильзы – кожа; облицовка мягкая полиуретановая, покрытие облицовки чулки ортопедические. Крепление индивидуальное. | 10 | 9 833,33 | | 98 333,30 |
| Должно соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2021 (разд. 4,5), ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2021, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ Р 52770-2023. Срок гарантии — 6 месяцев. | | | | | |
| **ИТОГО** | | **140** | |  | **1 590 117,14** |

1. **Источник финансирования заказа**: федеральный бюджет.
2. **Начальная (максимальная) цена контракта: 1 590 117**рублей **14**копеек.
3. **Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.
4. **Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, а также передача *туторов нижних конечностей* (далее – Изделие) Получателю до места пребывания в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.
5. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям готового Изделия осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Исполнителем от Заказчика Реестра получателей Изделий, но не позднее «15» сентября 2025 года.
6. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи)рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Исполнителем в единой информационной системе.
7. **Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта:** 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
8. **Размер обеспечения исполнения государственного контракта:**30% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае осуществления закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона 44-ФЗ, итоговый размер обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6.2 ст. 96 Закона 44-ФЗ).
9. **Размер обеспечения заявки:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.