Утверждаю

Заместитель управляющего

А.В. Фугаев

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению туторов для социального обеспечения получателей в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 / Наименование и код позиции КТРУ | Классификация технических средств реабилитации (изделий) | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование | Тип | Описание значения характеристики | *Инструкция по заполнению характеристик в заявке* |
| 1 | 32.50.22.123 - Туторы верхних конечностей | 8-09-44 Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), без пробных приемных гильз, термопластичный материал, нательный вкладыш из вспененных материалов, крепление индивидуальное | Качественная | Соответствует | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | Шт. | 35 |
| 2 | 32.50.22.123 - Туторы верхних конечностей | 8-09-46 Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), без пробных приемных гильз, термопластичный материал, нательный вкладыш из вспененных материалов, крепление индивидуальное. | Качественная | Соответствует | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | Шт. | 30 |
| 3 | 32.50.22.123 – Туторы верхних конечностей | 8-09-48 Тутор на всю руку | Тутор на всю руку без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), без пробных приемных гильз, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, крепление индивидуальное. | Качественная | Соответствует | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | Шт. | 24 |
| 4 | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей | 8-09-49 Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), без пробных приемных гильз, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, крепление индивидуальное | Качественная | Соответствует | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | Шт. | 142 |
| 5 | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей | 8-09-51 Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), без пробных приемных гильз, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, крепление индивидуальное | Качественная | Соответствует | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | Шт. | 70 |
| 6 | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей | 8-09-54 Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), без пробных приемных гильз, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, крепление индивидуальное | Качественная | Соответствует | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | Шт. | 56 |
| 7 | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей | 8-09-52 Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), без пробных приемных гильз, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, крепление индивидуальное | Качественная | Соответствует | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | Шт. | 6 |
| ИТОГО | 363 |

Снятие мерок, примерка и выдача готовых Изделий в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Выдача готового изделия, соответствующего техническому заданию производится непосредственно Получателю на основании Направления в течение 60 календарных дней с момента получения от Заказчика списков Получателей, **но не ранее 09 января 2025 и по 30.09.2025 года..**

Специализированные помещения в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 года № 527н.

График работы специализированных помещений, осуществляющих снятие мерок, приемку и выдачу готовых изделий: в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00.

Гарантийный срок на Изделие устанавливается со дня подписания Акта-сдачи приемки работ и составляет 6 (шесть) месяцев. В течение этого срока Подрядчик производит замену или ремонт изделия за счет собственных средств.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения, ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний».

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Параметры изделий, используемые в техническом задании предназначены для эффективной компенсации утраченных функций и полноценной социальной адаптации инвалидов в обществе.