**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование****Товара** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара** | **Количество, шт.** |
| 23-01-04Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП. | Кресло-стул предназначен для использования инвалидами и детьми-инвалидами с частичной потерей функции опорно-двигательного аппарата в условиях стационара, в домашних условиях или на улице. Рама кресло-стула должна быть металлическая, изготовлена из сверхпрочных конструкционных материалов, не подверженных коррозии при контакте с водой, устойчива к санитарной обработке. Сиденье должно быть мягкое, средняя часть съемная - специальное съемное отверстие для санитарных нужд. Под сидением должен быть специальный лоток из ПВХ. Подлокотники должны быть съемные и удлиненные с мягкой накладкой.Кресло-стул должен быть укомплектован съемными, откидными подножками, откидывающимися в стороны, имеющими регулировку опор для стоп по высоте. Подножки регулироваться в коленном суставе и оснащены мягкими подставками для голени. Кресло-стул должен быть оснащен ремнем, подголовником, боковыми упорами для тела.Передние и задние колеса диаметром – не менее 200 мм;Подножки регулироваться под углом наклона не менее 90 градусов в коленном суставе;Подставка включает кресло-стулья при ширине сиденья минимум 390 мм максимум 530 мм;Максимальная грузоподъемность не менее100 кг;Вес кресло-стула не менее 25,5 кг;Ширина сидения регулируемая от 25 до 35 см – 6 шт.Глубина сиденья регулируемая от 25 до 35 см.Срок службы Товара, установленный изготовителем - 4 (Четыре) года (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 6 |
|  | **ИТОГО:** | **6** |