Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

**Поставка чехлов (силиконовых)**

ОКПД2 32.50.23.190

КТРУ: 32.50.23.000-00003437

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01 ноября 2025 года включительно.

Место поставки товара Российская Федерация, Республика Коми: по месту жительства Получателя или в пункте выдачи Товара

Количество Товара: 136 шт.

Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению Товара

При использовании Товара по назначению не должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали товара при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2023.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование по КТРУ2 | Наименование1  | Описание функциональных и технических характеристик Товара3 | Кол-во, шт. |
| 1 | Носок-прокладка для уменьшения трения протеза и культи32.50.23.000-00003437 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)8-08-05 КОЗ: 01.**29**.08.08.05 | Чехол на культю голени из полимерного материала с высоким уровнем стабилизации с дистальным креплением с тканевым усилением; структура тканевого покрытия ограничивает растяжение в длину. Размерный ряд 200-450 мм. | 4  |
| Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)8-08-05 КОЗ: 01.**28**.08.08.05 | Чехол на культю голени из полимерного материала с высоким уровнем стабилизации с дистальным креплением с тканевым усилением; структура тканевого покрытия ограничивает растяжение в длину. Размерный ряд 200-450 мм. | 60 |
| 2 | Носок-прокладка для уменьшения трения протеза и культи32.50.23.000-00003437 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) 8-08-06КОЗ: 01.**29**.08.08.06 | Чехол на культю бедра из полимерного материала с высоким уровнем стабилизации с дистальным креплением с тканевым усилением; структура тканевого покрытия ограничивает растяжение в длину, с мембраной для вакуумного крепления. Размерный ряд 280-550 мм. | 2 |
| Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) 8-08-06КОЗ: 01.**28**.08.08.06 | Чехол на культю бедра из полимерного материала с высоким уровнем стабилизации с дистальным креплением с тканевым усилением; структура тканевого покрытия ограничивает растяжение в длину, с мембраной для вакуумного крепления. Размерный ряд 280-550 мм | 70 |

Гарантийный срок Товара составляет 3 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Обязательные требования к организации и режиму работы пунктов выдачи:**

 Не позднее дня поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, Поставщик организует пункт выдачи в городе Сыктывкаре и уведомляет Заказчика о фактическом открытии пункта выдачи, а также представляет Заказчику информацию об адресе, телефонах и графике работы пункта выдачи путем направления сообщения посредством электронной почты и почтовой связи.

Пункт находится в отапливаемом помещении на первом этаже, имеет места для ожидания и оформления документов. Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки общественного транспорта не превышает 500 метров. Режим работы пунктов: 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

Обоснование необходимости использования дополнительной информации, в том числе функциональных, технических, качественных характеристик работы в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога товаров, работ, услуг:

 В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

 В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствуют характеристики объекта закупки, что не позволяет определить его качественные, функциональные и технические характеристики, необходимо указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должно отвечать Изделие.

Прописывая данные технические характеристики объекта закупки, Заказчик исходит из необходимости обеспечения техническими средствами реабилитации:

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на основании программ реабилитации пострадавших, разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 года № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, и определенными Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240.

Наименование изделия определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р».

Главный специалист-эксперт отдела ОСПР

Т.П. Данилова